**Tips voor het nauwkeurig inmeten van (renovatie)kozijnen**

**1. Benodigdheden**

* **Inmeetformulier van TIFA.nl:** Download het formulier via onze website en print voldoende exemplaren. Tip: vul eerst een conceptversie in en werk deze daarna netjes uit op een nieuw formulier.
* **Pen of potlood**
* **Goede rolmaat**
* **Waterpas:** Om eventuele scheefstand te controleren

**2. Voorbereiding**

* **Controleer de bestaande situatie:** Controleer op schade, scheefstand of onregelmatigheden in het kozijn.
* **Verwijder obstakels:** Zorg dat gordijnen, rolluiken en andere elementen niet in de weg zitten.
* **Controleer de constructie:** Let op de kwaliteit van de latei en het metselwerk.
* **Meet in millimeters:** Dit zorgt voor maximale nauwkeurigheid.
* **Maak overzichtsfoto’s:** Leg zowel de binnen- als buitenzijde vast, inclusief belangrijke details. Dit is handig als naslag.

**3. Breedte meten**

* **Drie metingen:** Meet de breedte van de dagopening aan de buitenkant (van muur tot muur) op drie hoogtes: bovenaan, in het midden en onderaan.
* **Noteer de kleinste maat:** Trek hier indien nodig speling vanaf (2-10 mm).
* **Formuleer de kozijnmaat:** Gemeten maat – speling = kozijnmaat.
* **Vermeld op het formulier:** Noteer zowel de kleinste maat, de speling als de gewenste maat.

**4. Hoogte meten**

* **Drie metingen:** Meet de hoogte van de dagopening op drie punten: links, midden en rechts.
* **Noteer de kleinste maat:** Trek hier indien nodig speling vanaf (2-10 mm).
* **Houd rekening met de vloer:** Als de onderkant van het kozijn aansluit op een vloer, houd dan rekening met de dikte van de onderdorpel (minimaal 59 mm). Zorg dat het kozijn 30-50 mm lager zit dan de vloer, maar let op eventuele vloerbedekking.
* **Referentiehoogte:** Als je een borstwering weghaalt, kun je een nabijgelegen kozijn als referentie gebruiken. Is dit niet beschikbaar, meet dan vanaf de bovenkant van de afwerkvloer tot de onderkant van de dagmaat/latei. Tel hier 30-50 mm bij op. Houd rekening met dorpelmaten van 59 mm (Isowel) of 67 mm (hout).

**5. Controle**

* **Diagonal meting:** Controleer de diagonalen van de dagopening. Bij ongelijke diagonalen is de opening niet rechthoekig; noteer dit.
* **Scheefstand:** Gebruik een waterpas om te controleren of de muren en kozijnen recht staan. Corrigeer maten indien nodig.
* **Dikte van de muur:** Controleer of het een spouwmuur, steensmuur of halfsteensmuur is.
* **Neggemaat:** Meet hoe diep het kozijn terugvalt in de muur. Dit is belangrijk voor openslaande deuren.
* **Binnen- versus buitenmuur:** Noteer eventuele verschillen, zoals een stuclaag.
* **Draairichtingen:** Controleer of de draaidelen voldoende ruimte hebben om te openen en hoe ver ze moeten openen.

**6. Overige aandachtspunten**

* **Afwerking:** Houd rekening met dagkanten, afwerklijsten, stelkozijnen of vensterbanken.
* **Muuraansluiting:** Kies uit opties zoals vlak kozijn, compribandsponning, renovatiesponning of klooster/kalksponning. Kruis de juiste keuze aan op het formulier.
* **Opmerkingen:** Noteer alle relevante details duidelijk op het formulier.

**7. Formulier(en) uploaden**

* **Uploaden via de website:** Maak een foto van het formulier en voeg overzichtsfoto’s toe.
* **Per e-mail:** Stuur de formulieren naar info@tifa.nl. Vergeet niet je contactgegevens mee te sturen.

**Laatste controle**

* **Onze beoordeling:** Wij controleren je aanvraag en nemen contact op bij vragen.
* **Offerte:** We sturen je een offerte op basis van de opgegeven maten.
* **Eigen verantwoordelijkheid:** Controleer de maten in de offerte zorgvuldig voordat je akkoord geeft. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juiste maten.

Met deze aanpak kun je nauwkeurig inmeten en problemen bij montage voorkomen. Bij specifieke situaties, zoals scheve muren of bijzondere eisen, neem contact met ons op voor gericht advies!